Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0281 JT-PROJEKT Olkusz
Opis projektu:	maxtop Sławków	

Temperatura powietrza = 10°C	Wilgotność względna RH = 70%	

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji
Lp.	Symbol	x [m]	y [m]	z [m]	LA[dB]	
1	p1	72,7	112,9	1,5	52,4	
2	p2	93,2	77,7	1,5	45,7	
3	p3	141,0	67,3	1,5	36,1	
4	p4	157,1	90,9	1,5	37,3	
5	p5	163,1	141,6	6,5	38,2	
6	p6	112,9	163,7	4,5	38,5	
7	p7	95,1	171,3	3,0	37,6	
8	p8	70,6	149,2	1,5	37,7