Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0281 JT-PROJEKT Olkusz
Opis projektu:	maxtop Sławków	

Temperatura powietrza= 10°C	Wilgotność względna RH = 70%	
  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 4
Lp	Symbol	x[m]	y[m]	z[m]	LWA[dB]	K0	
1	w1	120,1	124,3	12,5	85,0	3	
2	w2	114,1	115,7	12,5	85,0	3	
3	w3	137,4	108,6	12,5	85,0	3	
4	w4	131,2	99,8	12,5	85,0	3	
Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 3
Lp	Symbol	x[m] A y[m]	x[m] B y[m]	x[m] C y[m]	x[m] D y[m]	h[m]	h0[m]	hw[m]	
1	b1	 133,9;67,2	 170,6;119,1	 134,7;141,6	 98,0;89,6	 12,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0			
	Izol.R[dB]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
2	b2	 108,4;104,4	 129,1;133,9	 115,1;142,6	 94,2;113,4	 12,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0			
	Izol.R[dB]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
3	b3	 130,6;62,7	 134,1;67,2	 114,2;79,2	 111,2;74,8	 6,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
	Izol.R[dB]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 4
Lp	Symbol	xp [m]	yp [m]	zp [m]	xk [m]	yk [m]	zk [m]	LWA [dB]	K0	
1	d1	73,8	112,5	0,5	84,9	112,0	0,5	73,0	3	
2	d2	84,7	111,9	0,5	97,2	83,7	0,5	73,0	3	
3	d3	97,2	83,6	0,5	128,0	63,2	0,5	70,0	3	
4	d4	97,0	83,4	0,5	112,8	53,7	0,5	68,0	3	
P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 8
Lp	Symbol	x[m]	y[m]	z[m]	Ltła[dB]	
1	p1	72,7	112,9	1,5	0,0	
2	p2	93,2	77,7	1,5	0,0	
3	p3	141,0	67,3	1,5	0,0	
4	p4	157,1	90,9	1,5	0,0	
5	p5	163,1	141,6	6,5	0,0	
6	p6	112,9	163,7	4,5	0,0	
7	p7	95,1	171,3	3,0	0,0	
8	p8	70,6	149,2	1,5	0,0	
S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m]	Xmax[m]	Ymin[m]	Ymax[m]	dx[m]	dy[m]	 z[m]	Ltła[dB]	
1,0	300,0	-1,0	200,0	5,0	5,0	1,5	0,00