Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0322 EKO-LOG O.Ś. S.C.
Opis projektu:	Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia	
	 polegającego na rozszerzeniu możliwości zbierania odpadów o 	
	działki nr 2110/31, 2110/41, 2110/42 przez firmę Le Gall Polska Sp. z o.o	
Temperatura powietrza= 10°C	Wilgotność względna RH = 70%	
  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 12
Lp	Symbol	x[m]	y[m]	z[m]	LWA[dB]	K0	
1	S1	8445,5	900,5	0,5	77,6	3	
2	S2	8428,4	935,8	0,5	75,6	3	
3	S3	8412,4	918,9	0,5	75,0	3	
4	S4	8403,7	854,3	0,5	78,0	3	
5	L1	8439,0	760,8	0,5	66,8	3	
6	L2	8432,0	779,5	0,5	72,8	3	
7	L3	8420,0	779,7	0,5	72,4	3	
8	L4	8419,1	876,5	0,5	66,8	3	
9	L5	8428,4	944,5	0,5	66,8	3	
10	L6	8374,0	937,4	0,5	68,0	3	
11	L7	8370,3	952,1	0,5	68,0	3	
12	H	8368,7	944,0	2,0	88,0	3	
Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 3
Lp	Symbol	x[m] A y[m]	x[m] B y[m]	x[m] C y[m]	x[m] D y[m]	h[m]	h0[m]	hw[m]	
1	B1	 8403,1;926,8	 8385,8;922,6	 8371,2;969,3	 8388,0;973,7	 10,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	43,0	43,0	43,0	43,0	25,0			
2	B2	 8400,6;936,1	 8416,0;940,5	 8405,7;978,0	 8388,6;973,2	 10,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	43,0	43,0	43,0	43,0	25,0			
3	B3	 8414,1;952,4	 8431,7;956,9	 8425,9;978,5	 8408,2;974,8	 8,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	43,0	43,0	43,0	43,0	25,0			
E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 1
Lp	Symbol	x[m] A y[m]	x[m] B y[m]	x[m] C y[m]	 x[m] D y[m]	h[m]	h0[m]	hw[m]	
1	E1	 8416,0;940,0	 8419,4;930,8	 8403,7;926,8	 8401,5;935,8	 8,0	0,0	-.-	
	Bok nr	1	2	3	4	góra			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 2
Lp	Symbol	x[m]	y[m]	z[m]	Ltła[dB]	
1	Z1	8456,7	907,6	4,0	0,0	
2	Z2	8448,3	936,6	4,0	0,0	
S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m]	Xmax[m]	Ymin[m]	Ymax[m]	dx[m]	dy[m]	 z[m]	Ltła[dB]	
8300,0	8500,0	700,0	1050,0	20,0	20,0	4,0	0,00