Parametry emitorów na terenie zakładu: Budowa hali magazynowej budynkami towarzyszącymi oraz niezbędną  infrastrukturą techniczną w celu magazynowania produktów  drewnopochodnych  

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna	
		m	m	m/s	K	m	m		kg/h	Mg/rok	kg/h	
SC	pojazdy ciężarowe	  1,5  L	dł.811 	   0   	    0	 704,5	 443,7	tlenek węgla	0,01251	0,01052	0,001201	
														węglowodory aromatyczne	0,00131	0,001102	0,0001258	
														węglowodory alifatyczne	0,00306	0,002573	0,0002938	
														tlenki azotu jako NO2	0,0367	0,03084	0,00352	
														dwutlenek siarki	0,00108	0,000908	0,0001037	
														pył ogółem	0,00451	0,00379	0,000433	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,00417	0,00351	0,000401	
														 -w tym pył do 10 µm	0,00433	0,00364	0,000416	
SC	pojazdy ciężarowe	  1,5  L	dł.159,2 	   0   	    0	 996,6	 421,9	tlenek węgla	0,01251	0,01052	0,001201	
														węglowodory aromatyczne	0,00131	0,001102	0,0001258	
														węglowodory alifatyczne	0,00306	0,002573	0,0002938	
														tlenki azotu jako NO2	0,0367	0,03084	0,00352	
														dwutlenek siarki	0,00108	0,000908	0,0001037	
														pył ogółem	0,00451	0,00379	0,000433	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,00417	0,00351	0,000401	
														 -w tym pył do 10 µm	0,00433	0,00364	0,000416	
SO	pojazdy osobowe	  1    L	dł.969 	   0   	    0	 572,2	 472,4	tlenek węgla	0,001319	0,0000897	0,00001024	
														węglowodory aromatyczne	0,000052	3,54E-6	4,04E-7	
														węglowodory alifatyczne	0,000122	8,30E-6	9,47E-7	
														tlenki azotu jako NO2	0,001358	0,0000923	0,00001054	
														dwutlenek siarki	0,000175	0,0000119	1,36E-6	
														pył ogółem	0,000097	6,60E-6	7,53E-7	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0000873	5,94E-6	6,78E-7	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0000941	6,40E-6	7,30E-7	
WW	wózek widłowy	  1    L	dł.273,1 	   0   	    0	 809,4	 495,1	tlenki azotu jako NO2	0,08	0,1664	0,019	
														tlenek węgla	0,425	0,884	0,1009	
														węglowodory alifatyczne	0,0605	0,1258	0,01437	
														węglowodory aromatyczne	0,01525	0,0317	0,00362	
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny